**02.04.2021 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул.Минская ,49) в период с 29.03.2021г. по 02.04.2021г.»**

**Уважаемые жители дома!  
В Вашем доме 29.03.2021г. по 02.04.2021г. проведены следующие работы:**

* **закреплены оторванные две секции ограждения придомовой территории дома .**
* **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников , замена ламп и стартёров .**
* **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;**
* **проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации дома и выпусков в канализационные колодцы;**
* **проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев -2 шт. наружной канализации дома;**
* **проведено плановое обслуживание электрощитовой дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников , замена ламп и стартёров;**
* **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;**
* **проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации дома и выпусков в канализационные колодцы;**
* **проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев -2 шт. наружной канализации дома . 15.03.21г- выполнены комплексные измерения и испытания силового электрооборудования дома;**
* **в паркинге дома проведена плановая очистка и промывка от песка и ила дренажных лотков и приямков;**
* **на кровле дома восстановлена нижняя петля на металлической входной двери в машинное помещение лифтов (сварка);**
* **в холлах 2-24 - го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных электрошкафов - 46 шт (уборка пыли , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);**
* **в холле 15-го этажа дома устранена причина течи на лежаке спринклерной системы пожаротушения;**
* **в технической шахте 12-го этажа устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения верхней зоны №1;**
* **в подвале дома устранена причина течи на лежаке рециркуляции горячего водоснабжения верхней зоны;**
* **в холле 17-го этажа в светильнике освещения заменена лампа и стартёр;**
* **в технической шахте 2-го этажа устранена причина течи на врезке в стояк горячего водоснабжения №4;**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;**
* **в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;**
* **в паркинге дома -2 уровень на дренажном трубопроводе установлен развоздушивающий кран;**
* **в технической шахте в холле 3-го этажа устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения верхней зоны дома.**