**Информация о работах, проведенных на доме ( ул.Тринклера 9) в период с 10.05.21 по 14.05.21 :**

 **Уважаемые жильцы дома, 10.05.21 в период с 10.05.21 по 14. 05.21 проведены следующие работы:**

* **в холлах 3-го и 4-го этажа в технологической шахте заменён через перекрытие участок стояка №4 подачи горячего водоснабжения на верхнюю зону ф40 мм – 4,0 м;**
* **в холле 24-го этажа в технологической шахте заменён участок стояка рециркуляции №4 горячего водоснабжения верхней зоны ф40 мм – 0,5 м;**
* **в технологической шахте 22-го этажа дома устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения №3;**
* **в насосной дома заменены повреждённые мембраны на баках - гидроаккумуляторах холодного водоснабжения нижней зоны №1 500л -1 шт., верхней зоны №1 300 л-1 шт.- в паркинге дома уровень -1 при долевом участии собственников парковочных мест заменены светильники освещения -23 шт. и энергосберегающие лампы в светильниках освещения на диодные -46 шт;**
* **в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;**
* **в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей .**
* **в холле 23-го этажа дома устранена причина течи на лежаке спринклерной системы пожаротушения;**
* **в котельной дома на подающем трубопроводе теплоносителя на теплообменник горячего водоснабжения верхней зоны заменена повреждённая коррозией ризьба;**
* **в насосной дома на подающем трубопроводе на бак-гидроаккумулятор системы холодного водоснабжения верхней зоны заменена повреждённая коррозией резьб.**